**Instrukcja obsługi sonifikatora**

* Do łaźni odmierzone 700ml wody
* Woda z Helgi -> woda dejonizowana z kranu z korytarza
* Jeśli nieużywany dłużej niż tydzień wymień wodę
* Lepiej spuszczać wodę
* Max jeden miesiąc woda bez wymiany przy stałym używaniu
* Zawsze uzupełnić wszystkie miejsca w statywie
* Na 1.5ml statyw naciskany, na mniejsze probówki statyw odkręcany
* Nie przechylamy sonifikatora
* Praca max 30’ -> potem odczekać 15-20 minut
* Nie włączamy bez wody
* 210 roboczogodzin lub 5 lat gwarancji
* Najpierw wyłączamy cooler, potem sonifikator
* Ok. 30 minut trwa schłodzenie wody

Kontakt serwis: Juri KAZAKEVYCH

00 49 173 340 86 00

Mail: juri.kazakevych@diagenode.com